****

Предназначена для связи в диапазоне СВ 27 МГц

**Особенности:**

* **Малые габариты (высота 33см)**
* **Настроена на работу от 9 до 15 канала**
* **Возможность настройки на нужный канал в пределах всего диапазона CB**
* **Регулируемый наклон антенны**

**Антенна**

**ТРИАДА-2720**

**CB-27**

**Разъём**

**□ UHF (PL-259)**

**□ TNC**

****

Антенна представляет собой четвертьволновый укороченный вибратор и имеет следующие характеристики:

|  |  |
| --- | --- |
| Диапазон частот, МГц | 27,06…27,14 |
| Средний коэффициент усиления\*, дБи | 4.8 |
| Поляризация | вертикальная |
| КСВ в диапазоне с 9 и 15 канал, не более (типовое значение) | 2 (1,5) |
| Ширина диаграммы направленности по уровню 50% мощности, градусов |  |
| в горизонтальной плоскости | 360 (круговая) |
| в вертикальной плоскости над уровнем горизонта\* | 44 |
| Неравномерность диаграммы направленности в горизонтальной плоскости, не более, дБ | ±0,01 |
| Диапазон рабочих температур, °C | –40…+80 |
| Грозозащита | отсутствует |
| Максимальная мощность, Вт | 10 |
| Исполнение корпуса | пылебрызгозащищённое IP64 |
| Габаритные размеры (длина, ширина, высота), мм | ∅100 x 330 |
| Вес (при длине кабеля 3.5м), г |  |
| Тип кабеля | RG58 |
| Длина кабеля, стандарт \*\*, м | 3,5 |
| Разъём\*\* | UHF (PL-259), TNC-M |
| Диапазон регулировки наклона | -90°…90° |

\* Приведённые характеристики соответствуют установке антенны над «идеальной землёй» – металлической плоскостью размерами до границ «ближней зоны» (не менее 200 м в каждую сторону от антенны). При меньшем размере основания коэффициент усиления будет уменьшаться, а максимум диаграммы направленности подниматься верх до 30˚.

\*\* При необходимости изменяется по желанию заказчика

Антенна должна устанавливаться ***вертикально на металлическую поверхность*** *(крышу автомобиля)*, по возможности **в её центре**, чтобы не искажалась диаграмма направленности.

Кабель необходимо прочно закрепить на крыше.

Для изменения угла наклона антенны следует ослабить винт в поворотном узле, установить нужный угол наклона, после чего надёжно затянуть винт.

**Настройка антенны**

При необходимости антенну можно настроить на нужную частоту (канал). Для этого:

1. **Установить антенну точно на то место, где её предполагается в дальнейшем использовать.**
2. Подключить антенну к прибору (КСВ-метру или анализатору антенн).
3. Вращением колпачка на конце антенны добиться минимума КСВ на требуемой частоте. *Вращение по часовой стрелке увеличивает частоту настройки, против часовой – уменьшает.*

**При проверке настройки убрать руки от антенны на расстояние не менее 0.5м.**

**Внимание! Настройку антенны следует производить после установки нужного угла наклона.**

**Изменение угла наклона изменяет настройку антенны!**

**1. Параметры согласования**

**1.1. Модуль коэффициента отражения**

Компьютерное моделирование

****

Результат измерений

**1.2. КСВН**

Компьютерное моделирование

****

Результат измерений

**2. Диаграмма направленности**

Компьютерное моделирование

2.1. 3D



2.2. В вертикальной плоскости

****

2.3. В горизонтальной плоскости



