|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Качели И.03-001** | Высота от уровня земли (мм) | 1990 |
| Длина (мм) | 1535 |
| Ширина (мм) | 1095 |
| **Описание** | |
| **Стойка** | |
| Металлическая труба, гнутая по типу буквы “Л”  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | 57  3 |
| **Перекладина** | |
| Размер, мм | 57х1400 |
| Металлическая труба  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | 57  3 |
| Лист металлический  Толщина, мм | 8 |
| **Оцинкованная цепь** | |
| Звенья  Размер, мм  диаметр, мм | 6х19  6 |
| **Конструктивные особенности** | |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| Для исключения застревая пальцев детей в звеньях цепи, звенья закрыты полимерной трубкой на длине не менее 500 мм | наличие |
| **Комплектация** | |
| Стойка, шт. | 2 |
| Перекладина, шт. | 1 |
| Оцинкованная цепь, шт. | 4 |
| Сиденье в сборе, шт. | 1 |
| **Окраска** | |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Деревянные элементы | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |