|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Качели И.03-007** | Высота от уровня земли, мм | 2110 |
| Ширина, мм | 1300 |
| Длина. мм | 2740 |
| **Описание** |
| **Стойка** |
| Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности, тщательно отшлифован со всех сторон. Брус имеет скругленный профиль с канавкой посередине.Длина, ммСечение, мм | 2150100х100 |
| **Закладная под бетонирование** |
| Труба металлическая сечение, ммТолщина стенки, мм | 60х302 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 |
| **Перекладина качели** |
| Труба металлическаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 573 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 5 и 8 |
| Труба металлическаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 26,82,8 |
| **Накладка фанерная №1** |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт не ниже 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| **Накладка фанерная №2 в виде волны** |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт не ниже 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| **Оцинкованная цепь** |
| ЗвеньяРазмер, ммСечение, мм | 6х21х9не менее 9х21 не более 10х24не менее 6 не более 8 |
| **Комплектация** |
| Стойка, шт. | 4 |
| Закладная под бетонирование, шт. | 4 |
| Сиденье покупное, шт. | 2 |
| Перекладина качели, шт. | 1 |
| Накладка фанерная №1, шт. | 2 |
| Накладка фанерная №2, шт. | 2 |
| Оцинкованная цепь, шт. | 4 |
| **Конструктивные особенности** |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| Для исключения застревая пальцев детей в звеньях цепи, звенья закрыты полимерной трубкой на длине не менее 500 мм | наличие |
| **Окраска** |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера, дерево | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |