|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение | |
|  | **Качели**  **И.03-011** | Высота от уровня земли, мм | | 2110 |  |  |
| Ширина , мм | | 1300 |
| Длина. мм | | 2740 |
| **Описание** | | |
| **Стойка** | | |
| Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности, тщательно отшлифован со всех сторон. Брус имеет скругленный профиль с канавкой посередине.  Длина, мм  Сечение, мм | | 2150  100х100 |
| **Закладная под бетонирование** | | |
| Труба металлическая  сечение, мм  Толщина стенки, мм | | 60х30  2 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| **Сиденье** | | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2.  (шлифованная с двух сторон)  Толщина, мм | | наличие  15 |
| Труба металлическая  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 21,3  2,8 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| **Перекладина качели** | | |
| Труба металлическая  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 57  3 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 5 и 8 |
| Труба металлическая  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 26,8  2,8 |
| **Накладка фанерная №1** | | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт не ниже 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | | наличие |
| Толщина, мм | | 15 |
| **Накладка фанерная №2 с изображением штурвала** | | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт не ниже 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | | наличие |
| Толщина, мм | | 15 |
| **Оцинкованная цепь** | | |
| Звенья  Размер, мм  Сечение, мм | | 6х21х9  не менее 9х21 не более 10х24  не менее 6 не более 8 |
| **Комплектация** | | |
| Стойка, шт | | 4 |
| Закладная под бетонирование, шт | | 4 |
| Сиденье, шт | | 2 |
| Перекладина качели, шт | | 1 |
| Накладка фанерная №1, шт | | 2 |
| Накладка фанерная №2, шт | | 2 |
| Оцинкованная цепь, шт | | 4 |
| **Конструктивные особенности** | | |
| Все метизы оцинкованы. | | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | | наличие |
| Для исключения застревая пальцев детей в звеньях цепи, звенья закрыты полимерной трубкой на длине не менее 500 мм | | наличие |
| **Окраска** | | |
| Металлические элементы | | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |
|  |  | Дерево | | Масло для террасных полов |  |  |