|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Карусель И.04-007** | Высота от уровня земли, мм | 780(+/-10) |
| Диаметр, мм | 1460(+/-10) |
| **Описание** |
| Конструктивно карусель выполнена из цельносварного металлического каркаса, который устанавливается на вал с подшипниками. На каркасе установлены фанерные сиденья скругленные по диаметру карусели. По всему диаметру карусели сиденья ограничены спинкой из металлической круглой трубы. Для прохода на карусель имеется два входа-выхода в ограждении карусели. В центре карусели установлен металлический руль. | наличие |
| **Каркас** |
| Сварной каркас | Наличие |
| Металлическая профильная трубаСечение, ммТолщина стенки, мм | 30х301,5 |
| Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм | 33,53,2 |
| Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм | 21,32,8 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2  |
| Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм | 763 |
| Изделия из металла имеют плавные радиусы закругления | Наличие |
| Изделия из металла имеют тщательную обработку швов | Наличие |
| **Сиденье** |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2.(шлифованная с двух сторон) | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| Кромки фанеры шлифованы | Наличие |
| Кромки фанеры закруглены. | Наличие |
| **Пол карусели** |
| Фанера ламинированная влагостойкая сорт 2/2. Кромки фанеры пропитаны цветным антисептиком и покрыты яхтным лаком. | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| Кромки фанеры шлифованы | Наличие |
| Кромки фанеры закруглены. | Наличие |
| **Вал** |
| Диаметр, мм | 45 |
| **Комплектация** |
| Вал, шт. | 1 |
| Сиденье, шт. | 2 |
| Пол площадки в комплекте, шт. | 6 |
| Каркас, шт. | 1 |
| **Конструктивные особенности** |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| **Окраска** |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |