|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| Песочница И.06-003  | Высота (мм) | 595 |
| Длина (мм) | 1500 |
| Ширина (мм) | 1500 |
| Описание |
| Стенки песочницы |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт не ниже 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 18 |
| Кромки фанеры шлифованы | Наличие |
| Кромки фанеры закруглены радиусом 4мм | Наличие |
| Стойки песочницы |
| Гнутый уголок,сечениеДлина, мм | 40 х 40440 |
| Лист металлический оцинкованныйтолщина | 2 |
| Сиденье |
| Фигурное в виде 1\4 круга | наличие |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| Крышка песочницы |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| Ручка крышки |
| Размер, мм | 295 (± 10) х 745 (± 10) |
| Металлическая трубадиаметр, ммТолщина стенки, мм | 21,32,5 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 3 |
| Конструктивные особенности |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| Комплектация |
| Стойки песочницы, шт. | 4 |
| Стенки песочницы, шт. | 4 |
| Сиденье, шт. | 4 |
| Крышка песочницы, шт. | 2 |
| Ручка крышки, шт. | 2 |
| Окраска |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |