|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Песочный городок И.06-044** | Высота (мм) | 3030 |
| Длина (мм) | 5735 |
| Ширина (мм) | 4670 |
| **Описание** |
| **Песочный городок представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких игровых элементов: домик, песочница, горка с лестницей, ограждение с входной аркой.** | **наличие** |
| **Стойки деревянные** |
| Стойки выполнены из клеенного бруса хвойных пород сечением 100х100мм. Все кромки бруса скруглены радиусом не менее 5мм. На каждой стороне бруса по всей его длине выполнена радиусная канавка. | наличие |
| **Домик** |
| Домик состоит из трех стенок, двухскатной крыши, двух сидений вдоль стенок и счет детских. | наличие |
| Каркас пола домика:Металлическая профильная трубасечение, ммТолщина стенки, мм | 20х401,5 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 |
| Настил пола:Ламинированная влагостойкая фанера ФСФ с антискользящим покрытиемтолщина, мм | 15 |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| **Закладная для крепления стоек** |
| Выполнена в виде п-образки на которую приварена труба с карточкой. В п-образке имеются отверстия для крепежа. | наличие |
| Металлическая трубаДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 573 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 |
| **Площадка горки** |
| Конструктивно состоит из металлического цельносварного каркаса и листа фанеры, закрепленного с помощью мебельных болтов.В углах каркаса площадки расположены 4 уголка с отверстиями для крепежа. Площадка крепится к брусу с помощью 8-ми саморезов 8х40 через уголки по углам площадки. | наличие |
| Металлическая профильная трубасечение, ммТолщина стенки, мм | 20х401,5 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 |
| Ламинированная влагостойкая фанера ФСФ с антискользящим покрытиемтолщина, мм | 15 |
| **Скат горки** |
| Лист нержавеющей стали утоплен в паз профрезерованный по всей длине фанерной боковины. | наличие |
| Лист нержавеющая стальТолщина, мм | 1 |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | 18 |
| Металлическая трубасечение ммТолщина стенки, мм | 20х401,5 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 |
| **Лестница** |
| Конструктивно лестница состоит из 2х тетив, на которые с помощью металлических оцинкованных уголков крепятся ступени. | наличие |
| Ступени выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ с антискользящим покрытием, толщиной 15 мм. | наличие |
| Каждая ступенька усилена снизу металлической перекладиной жесткости. | наличие |
| Тетивы лестницы крепятся к стойкам комплекса с помощью 4х саморезов 8х70мм | наличие |
| Стойки лестницы выполнены из клеенного бруса хвойных пород сечением 90х90мм. Все кромки бруса скруглены радиусом не менее 5мм. На каждой стороне бруса по всей его длине выполнена радиусная канавка. | наличие |
| Стойки крепятся (бетонируются) к игровой площадке с помощью металлических цельносварных закладных деталей.Закладные детали крепятся к стойкам посредством саморезов 8х100мм | Наличие |
| Лестница имеет ограждение (перила) с 2х сторон | наличие |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 1524 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 |
| **Песочница** |
| Песочница представляет собой квадрат, в углах которого расположены 4 сиденья. | наличие |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 18 |
| **Ограждение песочного городка** |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| **Конструктивные особенности** | **Конструктивные особенности** |
| Все метизы оцинкованы. |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=3мм. | наличие |
| **Комплектация** |
| Домик, шт. | 1 |
| Песочница, шт. | 1 |
| Ограждение с аркой, шт. | 1 |
| Горка с площадкой и лестницей, шт. | 1 |
| **Окраска** |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |