|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение | |
|  | **Песочный городок И.06-044** | Высота (мм) | | 3030 |
| Длина (мм) | | 5735 |
| Ширина (мм) | | 4670 |
| **Описание** | | |
| **Песочный городок представляет собой конструкцию, состоящую из нескольких игровых элементов: домик, песочница, горка с лестницей, ограждение с входной аркой.** | | **наличие** |
| **Стойки деревянные** | | |
| Стойки выполнены из клеенного бруса хвойных пород сечением 100х100мм. Все кромки бруса скруглены радиусом не менее 5мм. На каждой стороне бруса по всей его длине выполнена радиусная канавка. | | наличие |
| **Домик** | | |
| Домик состоит из трех стенок, двухскатной крыши, двух сидений вдоль стенок и счет детских. | | наличие |
| Каркас пола домика:  Металлическая профильная труба  сечение, мм  Толщина стенки, мм | | 20х40  1,5 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| Настил пола:  Ламинированная влагостойкая фанера ФСФ с антискользящим покрытием  толщина, мм | | 15 |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | | наличие |
| Толщина, мм | | 15 |
| **Закладная для крепления стоек** | | |
| Выполнена в виде п-образки на которую приварена труба с карточкой. В п-образке имеются отверстия для крепежа. | | наличие |
| Металлическая труба  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 57  3 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| **Площадка горки** | | |
| Конструктивно состоит из металлического цельносварного каркаса и листа фанеры, закрепленного с помощью мебельных болтов.  В углах каркаса площадки расположены 4 уголка с отверстиями для крепежа. Площадка крепится к брусу с помощью 8-ми саморезов 8х40 через уголки по углам площадки. | | наличие |
| Металлическая профильная труба  сечение, мм  Толщина стенки, мм | | 20х40  1,5 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| Ламинированная влагостойкая фанера ФСФ с антискользящим покрытием  толщина, мм | | 15 |
| **Скат горки** | | |
| Лист нержавеющей стали утоплен в паз профрезерованный по всей длине фанерной боковины. | | наличие |
| Лист нержавеющая сталь  Толщина, мм | | 1 |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | | 18 |
| Металлическая труба  сечение мм  Толщина стенки, мм | | 20х40  1,5 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| **Лестница** | | |
| Конструктивно лестница состоит из 2х тетив, на которые с помощью металлических оцинкованных уголков крепятся ступени. | | наличие |
| Ступени выполнены из ламинированной влагостойкой фанеры марки ФСФ с антискользящим покрытием, толщиной 15 мм. | | наличие |
| Каждая ступенька усилена снизу металлической перекладиной жесткости. | | наличие |
| Тетивы лестницы крепятся к стойкам комплекса с помощью 4х саморезов 8х70мм | | наличие |
| Стойки лестницы выполнены из клеенного бруса хвойных пород сечением 90х90мм. Все кромки бруса скруглены радиусом не менее 5мм. На каждой стороне бруса по всей его длине выполнена радиусная канавка. | | наличие |
| Стойки крепятся (бетонируются) к игровой площадке с помощью металлических цельносварных закладных деталей.  Закладные детали крепятся к стойкам посредством саморезов 8х100мм | | Наличие |
| Лестница имеет ограждение (перила) с 2х сторон | | наличие |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | | наличие |
| Толщина, мм | | 15  24 |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| **Песочница** | | |
| Песочница представляет собой квадрат, в углах которого расположены 4 сиденья. | | наличие |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | | наличие |
| Толщина, мм | | 18 |
| **Ограждение песочного городка** | | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | | наличие |
| Толщина, мм | | 15 |
| **Конструктивные особенности** | | **Конструктивные особенности** |
| Все метизы оцинкованы. | | |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=3мм. | | наличие |
| **Комплектация** | | |
| Домик, шт. | | 1 |
| Песочница, шт. | | 1 |
| Ограждение с аркой, шт. | | 1 |
| Горка с площадкой и лестницей, шт. | | 1 |
| **Окраска** | | |
| Металлические элементы | | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |