|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение | |
|  | **Песочница Крепость И.06-029** | Высота (мм) | | 1800 (± 10 мм) |
| Длина (мм) | | 2675 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | | 2370 (± 10 мм) |
| **Описание** | | |
| **Стенки песочницы, ограждение городка, сиденья** | | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2. | | наличие |
| Толщина, мм | | 15 |
| **Стойки** | | |
| Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности, тщательно отшлифован со всех сторон. Брус имеет скругленный профиль с канавкой посередине.  Сечение, мм | | 100х100 |
| **Закладные детали №1 под фундамент** | | |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 2 |
| Металлическая труба  Диаметр  Толщина стенки, мм | | 57  3 |
| **Закладные детали №2 под фундамент** | | |
| Уголок гнутый, металлический  Толщина, мм | | 3 |
| **Перекладина «счеты»** | | |
| Металлическая труба  Диаметр  Толщина стенки, мм | | 21,3  2,5 |
| **Конструктивные особенности** | | |
| Все метизы оцинкованы. | | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | | наличие |
| **Комплектация** | | |
| Перекладина «счеты», шт. | | 4 |
| Набор колец пластиковых, компл. | | 2 |
| Закладные детали №1 под фундамент, шт. | | 8 |
| Закладные детали №2 под фундамент, шт. | | 4 |
| Стойки, шт. | | 10 |
| Стенки песочницы, ограждение городка, сиденья, компл. | | 1 |
| **Окраска** | | |
| Металлические элементы | | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |