|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Песочница Крепость И.06-029** | Высота (мм) | 1800 (± 10 мм) |
| Длина (мм) | 2675 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | 2370 (± 10 мм) |
| **Описание** |
| **Стенки песочницы, ограждение городка, сиденья** |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2. | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| **Стойки** |
| Клееный деревянный брус выполнен из сосновой древесины, подвергнут специальной обработке и сушке до мебельной влажности, тщательно отшлифован со всех сторон. Брус имеет скругленный профиль с канавкой посередине.Сечение, мм | 100х100 |
| **Закладные детали №1 под фундамент** |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 |
| Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм | 573 |
| **Закладные детали №2 под фундамент** |
| Уголок гнутый, металлическийТолщина, мм | 3 |
| **Перекладина «счеты»** |
| Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм  | 21,32,5 |
| **Конструктивные особенности** |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| **Комплектация** |
| Перекладина «счеты», шт. | 4 |
| Набор колец пластиковых, компл. | 2 |
| Закладные детали №1 под фундамент, шт. | 8 |
| Закладные детали №2 под фундамент, шт. | 4 |
| Стойки, шт. | 10 |
| Стенки песочницы, ограждение городка, сиденья, компл. | 1 |
| **Окраска** |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |