|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение | |
|  | **Песочница И.06-002** | Высота (мм) | | 300 (± 10 мм) |
| Длина (мм) | | 1495 (± 10 мм) |
| Ширина (мм) | | 1495(± 10 мм) |
| **Описание** | | |
| **Стенки песочницы** | | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт не ниже 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | | наличие |
| Толщина, мм | | 18 |
| Кромки фанеры шлифованы | | Наличие |
| Кромки фанеры закруглены радиусом 4мм | | Наличие |
| **Стойки** | | |
| Гнутый уголок,  сечение  Длина, мм | | 40 х 40  440 |
| Лист металлический оцинкованный  толщина | | 2 |
| **Сиденье** | | |
| Фигурное в виде 1\4 круга | | наличие |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | | наличие |
| Толщина, мм | | 15 |
| **Конструктивные особенности** | | |
| Все метизы оцинкованы. | | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | | наличие |
| Все острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | | наличие |
| **Комплектация** | | |
| Стенка, шт. | | 4 |
| Стойки, шт. | | 4 |
| Сиденье, шт. | | 4 |
| **Окраска** | | |
| Металлические элементы | | Полимерное покрытие с высокими защитными и декоративными свойствами.  Цвет: цинк |
| Фанера | | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |