|  |  |
| --- | --- |
| Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
| **Балансир Дельфин И.01-004** | Высота от уровня площадки, мм | 780 |
| Длина, мм | 2210 |
| Ширина, мм | 390 |
| **Описание** |
| **Каркас основания** |
| Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм | 33,53,2 |
| Металлическая трубаДиаметрТолщина стенки, мм | 26,82,8 |
| Лист металлический, Толщина, мм | 2 и 5 мм |
| **Качающаяся опора** |
| Размер, мм | 2000х184 |
| Доска хвойных пород, сечение, мм | 38х184 |
| **Спинка** |
| Размер, ммФанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2.(шлифованная с двух сторон)Толщина, мм кромки фанеры шлифованыкромки фанеры закруглены | 250х270наличие15наличиеналичие |
| **Каркас сиденья и спинки** |
| Металлическая трубаразмер, ммТолщина стенки, мм | 221,5 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 |
| Каркас сиденья и спинки соединен в общуюконструкцию с качающейся опорой с помощьюшурупов 8х40 | Наличие |
| **Демпфер** |
| Транспортерная резиновая лентаТолщина, мм | 10 |
| **Декоративная фанерная накладка** |
| Выполнена в виде Дельфина | наличие |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2.(шлифованная с двух сторон)Толщина, мм кромки фанеры шлифованыкромки фанеры закруглены | Наличие15наличиеналичие |
| **Комплектация** |
| Каркас основания, шт. | 1 |
| Качающаяся опора, шт. | 1 |
| Декоративная фанерная накладка, шт. | 2 |
| **Конструктивные особенности** |
| Качалка конструктивно состоит из металлического каркаса основания ,2х сиденьев, 2х спинок и качающейся опоры. | наличие |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| **Окраска** |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |
| Фанера | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |
| Дерево | Грунт + двухкомпонентная краска стойкая к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |