Полностью ознакомьтесь с инструкцией перед установкой.

При обслуживании или обращении с огнестрельным оружием всегда соблюдайте правила безопасности и пользуйтесь средствами безопасности.

Магазин GunsParts не несет ответственности за ваше неправильное обращение или неправильное использование огнестрельного оружия.

!!!Убедитесь, что огнестрельное оружие разряжено перед использованием!!!

Обзор установки:

1. Снимите прицельную планку
2. Снимите штатную крышку ствольной коробки
3. Установите новую возвратную пружину с кнопкой фиксации крышки ствольной коробки
4. Установите крышку ствольной коробки
5. Соберите оружие

Подробная инструкция по установке:

1. Снимите прицельную планку
	1. Надежно закрепите оружие в оружейных или верстачных тисках. При удержании в верстачных тисках будьте осторожны, чтобы не раздавить или повредить ствольную коробку. Оберните оружие тканью, чтобы избежать повреждений покрытия.
	2. Поднимите планку целика до наивысшей отметки.
	3. Поместите кончик отвертки с плоским лезвием («минусовая») или другого удобного инструмента по центру шарнира целика. Чтобы высвободить его (целик) достаточно слегка постучать киянкой по рукояти отвертки. Во время удара киянкой основная цель заключается в том, чтобы сжать пластинчатую пружину и вытолкнуть осевой штифт из направляющего паза под ней. Заранее оберните целик тканью, чтобы предотвратить его сильный вылет и возможную травму.
	4. Снимите пластинчатую пружину целика с оружия и отложите. Она будет переустановлена позже.
2. Снимите штатную крышку ствольной коробки. Она не будет использоваться повторно.
3. Установите возвратную пружину с новой кнопкой фиксации крышки
	1. Извлеките старую возвратную пружину
	2. Установите новую сменную кнопку в слот (паз?) в крышке ствольной коробки. На некоторых видах оружия может потребоваться слегка отшлифовать нижнюю поверхность запорной кнопки, чтобы обеспечить оптимальное прилегание. Кнопка должна иметь возможность полностью выдвигаться в заднюю часть слота. Добавьте каплю оружейного масла для обеспечения плавной работы.
	3. Зажмите в тисках узел возвратной пружины, чтобы пружина находилась в горизонтальном положении. Вручную сожмите пружину примерно на 5 (пять) сантиметров и осторожно снимите крышку фиксатора пружины. Отложите в сторону пружину и удерживающий колпачок, они потребуются позже для установки.
	4. Замените штатную спусковую кнопку новой спусковой кнопкой. Соберите в обратном порядке возвратную пружину.
	5. Узел возвратной пружины отложите в сторону для последующей установки.

Примечание – в ЛА запорная кнопка сразу идет в составе новой возвратной пружины.

1. Подгонка крышки ствольной коробки на оружии
	1. Затяните пальцами два регулировочных болта переднего язычка, чтобы обеспечить возможность его регулировки.
	2. Закрепите передний язычок в месте расположения шарнира целика при помощи прилагаемого штифта, вставив его справа налево. Пока не устанавливайте фиксирующий зажим.
	3. Отрегулируйте длину крышки, чтобы задний край крышки входил в паз ствольной коробки. Длина должна быть отрегулирована, чтобы крышка была в самом дальнем (!!) положении.
	4. После регулировки длины затяните два регулировочных болта. Рекомендуем использовать фиксатор резьбы голубого цвета (локтайт для фиксации разъемных резьбовых соединений) на регулировочных болтах.
	5. Снимите штифт и крышку.
2. Соберите оружие заново
	1. Установите обратно пластинчатую пружину целика. Убедитесь, что пружина правильно вставлена в установочное отверстие, в противном случае крышка ствольной коробки не будет установлена должным образом. Пружина может быть слегка сжата для более легкой установки переднего язычка крышки.
	2. Соберите оружие вместе с крышкой ствольной коробки, шарниром и возвратной пружиной в сборе. С-образный зажим (струбцина) может быть использован для сжатия пластинчатой пружины и выравнивания отверстия для шарнира. Используйте ткань, чтобы защитить покрытие оружия.
	3. Теперь установите фиксирующий зажим (контршайба) на штифт шарнира.
	4. Закройте крышку и несколько раз взведите карабин, чтобы зафиксировать спусковую кнопку в крышке.
	5. Теперь оружие готово к использованию.

Фото 1.

Необходимые инструменты:

- киянка (резиновый молоток);

- отвертка «минусовая» (с плоским лезвием);

- ключ-шестигранник

- плоскогубцы

Фото 2.

Снимите целик резким ударом. Накройте целик тканью (тряпкой), чтобы предотвратить выброс/вылет

Фото 3.

Снимите пластинчатую пружину и отложите в сторону для последующей установки. Снимите крышку ствольной коробки и возвратную пружину в сборе.

Фото 4.

Замените штатную запорную кнопку новой кнопкой, входящей в комплект (См. выше, у ЛА этот узел в сборе)

Фото 5.

Отрегулируйте длину крышки ствольной коробки по размеру оружия. Крышка должны быть отодвинута как можно дальше назад (!!). После регулировки длины повторно установите пластинчатую пружину целика.

Фото 6.

Установите шарнирный штифт с правой стороны оружия. Закрепите с помощью удерживающего зажима, установите возвратную пружину в сборе и закройте крышку.