|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **СОДЕРЖАНИЕ** |  |
| 1 | Назначение  | 2 стр. |
| 2 | Состав  | 2 стр. |
| 3 | Технические характеристики  | 2 стр. |
| 4 | Техническое обслуживание  | 2 стр. |
| 5 | Неисправности и их устранение  | 3 стр. |
| 6 | Гарантийные обязательства  | 3 стр. |
| 7 | Свидетельство о приемке  | 3 стр. |
| 8 | Учет рекламации | 4 стр. |
| 9 | Сведения о хранении | 4 стр. |

1. **НАЗНАЧЕНИЕ**

Тент маскировочный антитепловизионный предназначен для маскировки военной техники, инженерных сооружений, людей в местности, соответствующей цветовому контексту от оптических средств разведки, а также для снижения инфракрасной заметности объектов, с которым они используются в процессе эксплуатации.

1. **СОСТАВ КОМПЛЕКТА**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование  | Единица измерения | Количество |
| Тент маскировочный антитепловизионный | шт | 1 |
| Чехол для транспортирования  | шт | 1 |
| Паспорт | шт | 1 |
| Инструкция по эксплуатации | шт | 1 |

1. **ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КОМПЛЕКТА**

 Тент маскировочный антитепловизионный общей площадью покрытия 9 м². Общий вес– 7 кг. Температурный диапазон применения -40-+50 Сº

Тент полностью подготовлен к эксплуатации.

1. **ТЕХНИЧЕСКОЕ ОБСЛУЖИВАНИЕ КОМПЛЕКТА**

После установления тента и введения его в эксплуатацию, необходимо совершать осмотр для своевременного устранения повреждений.

Перед сдачей тента на хранение необходимо:

- Очистить и высушить элементы тента

- Осмотреть все элементы, при обнаружении недостатков, устранить

- Сложить тент в транспортировочный чехол

1. **НЕИСПРАВНОСТИ И ИХ УСТРАНЕНИЕ**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Наименование неисправности | Причина | Варианты устранения |
| Прорыв маскировочного покрытия  | Механическое повреждение, чрезмерное давление на отдельные элемент тента, воздействие атмосферных явлений | Порванные места необходимо сшить  |
| Порыв соединяющего шнура | Механическое повреждение, чрезмерное давление на отдельные элемент тента, воздействие атмосферных явлений | Заменить шнур или срастить его с дополнительным шнуром  |
| Прорыв транспортировочного мешка  | Механическое повреждение, чрезмерное давление на отдельные элемент тента, воздействие атмосферных явлений | Сшить место прорыва |

1. **ГАРАНТИЙНЫЕ ОБЯЗАТЕЛЬСТВА**

Срок гарантии:

В условиях непрерывной эксплуатации – 2 года

 В условиях хранения на складе - 5 **лет**

1. **СВИДЕТЕЛЬСТВО О ПРИЕМКЕ**

 Тент маскировочный антитепловизионный, соответствует ТУ 13.92.22-002-21768412-2025 и признан годным к эксплуатации

|  |  |
| --- | --- |
| Дата выпуска |  |
| ПодписьРуководитель предприятияФИО | ПодписьНачальник ОТК ФИО |

М.П. М.П.

1. **УЧЕТ РЕКЛАМАЦИИ**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Дата обнаружения неисправности | Содержание неисправности | Исх. № уведомления | Дата прибытия представителя поставщика | Отметка об удовлетворении рекламации | Подпись ответственного лица |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |

1. **СВЕДЕНИЯ О ХРАНЕНИИ**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дата постановки на хранение | Подпись ответственного лица | Дата снятия с хранения | Подпись ответственного лица  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

Тент маскировочный
антитепловизионный
торговой марки АРМА-72

ПАСПОРТ