|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Стол теннисный уличный С.02-011** | Высота от уровня земли (мм) | 910 |
| Длина (мм) | 2445 |
| Ширина (мм) | 1220 |
| **Описание** | |
| **Металлический каркас №1** | |
| Металлическая труба  сечение, мм  Толщина стенки, мм | 25х50  2 |
| Лист металлический  Толщина, мм | 2 |
| **Металлический каркас №2** | |
| Металлическая труба  сечение, мм  Толщина стенки, мм | 25х50  2 |
| Лист металлический  Толщина, мм | 2 и 3 |
| **Столешница** | |
| Ламинированная влагостойкая фанера ФСФ  толщина, мм. | 15 |
| **Имитация сетки** | |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Крепление «сетки» осуществляется с помощью металлических оцинкованных уголков | наличие |
| **Конструктивные особенности** | |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все резьбовые соединения закрыты разноцветными пластиковыми заглушками. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| Все углы фанерных и деревянных деталей скруглены по радиусу не менее 20мм. Кромки скруглены по R=5мм. | наличие |
| **Комплектация** | |
| Металлический каркас №1, шт. | 2 |
| Металлический каркас №1, шт. | 2 |
| Столешница, шт. | 2 |
| Имитация сетки, шт. | 1 |
| **Окраска** | |
| Фанерные элементы | Окрашенная двухкомпонентной краской стойкой к сложным погодным условиям, истиранию, устойчивой к воздействию ультрафиолета и влаги. |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |