|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | | | Ед. изм. | | Кол-во | |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение | |
|  | **Тренажер Хипс**  **С.09-020** | Высота от уровня земли (мм) | | 1500 | |  | |  |
| Длина (мм) | | 685 | |
| Ширина (мм) | | 625 | |
| **Описание** | | | |
| Тренажер предназначен для укрепления мышц ног.  Тренажер представляет собой стойку с закрепленными на ней двумя рычагами и ручкой. Рычаги имеют подвижность в одной степени свободы. Между рычагами установлен демпфер. | | **наличие** | |
| **Стойка** | | | |
| Металлическая круглая труба  диаметр, мм  толщина стенки, мм | | 133  3 | |
| Металлическая профильная труба  сечение, мм  толщина стенки, мм | | 60х60  2 | |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 5 | |
| Труба круглая  диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 33,5  3,2 | |
| Вал  Круг диаметр, мм  на валу имеются две проточки для посадки подшипников | | 35 | |
| на валу имеются две проточки для посадки подшипников | | Наличие | |
| Стойка с основанием и вал представляют собой цельную конструкцию | | Наличие | |
| Лист металлический  Толщина, мм | | не менее 3 не более 4 | |
| **Каркас маятника** | | | |
| Металлическая профильная труба  сечение, мм  толщина стенки, мм | | 60х40  2 | |
| Труба металлическая  Диаметр, мм  Толщина стенки, мм | | 57  5 | |
| Металлическая профильная труба  сечение, мм  толщина стенки, мм | | 20х40  1,5 | |
| Лист металлический  Толщина, мм | | 4 | |
| **Конструктивные особенности** | | | |
| Все метизы оцинкованы. | | наличие | |
| Каркас маятника и стойка с основанием соединены с помощью подшипников и резьбового соединения | | Наличие | |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | | наличие | |
| **Комплектация** | | | |
| Стойка ,шт. | | 1 | |
| Каркас маятника, шт. | | 2 | |
| Ногоступ пластиковый ,шт | | 2 | |
| Закладная деталь под бетонирование, шт | | 1 | |
| **Окраска** | | | |
| Металлические элементы | | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. | |