|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Номер | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) | Ед. изм. | Кол-во |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Тренажер Гребная тяга**С.09-005 | Высота от уровня земли (мм) | 860 |  |  |
| Длина (мм) | 950 |
| Ширина (мм) | 875 |
| **Описание** |
| Тренажер предназначен для развития мышц рук, плечевого пояса и пресса.Представляет собой два металлических каркаса подвижных относительно друг друга. На одном каркасе установлено пластиковое сиденье. Занимающейся сидя на сиденье имитирует движения гребли, тем самым поднимая свой вес. | наличие |
| **Каркас неподвижный** |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 1334 |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 575 |
| Металлическая профильная трубасечение, ммтолщина стенки, мм | 60х302 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 5 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 3 |
| **Каркас подвижный** |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 573 |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 33,53 |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 488 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 3 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 5 |
| **Ручка** |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 33,53 |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 42,33 |
| Металлическая профильная трубасечение, ммтолщина стенки, мм | 50х502 |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 488 |
| **Рычаг** |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 483 |
| Труба металлическая круглаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 488 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 3 |
| **Конструктивные особенности** |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| **Комплектация** |
| Каркас неподвижный, шт | 1 |
| Каркас подвижный, шт, | 1 |
| Ручка, шт | 1 |
| Закладная под бетонировку, шт | 1 |
| Рычаг, шт | 1 |
| Сиденье пластиковое,шт | 1 |
| **Окраска** |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |