|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| № | Наименование товара, работ, услуг | Требования, установленные к функциональным, техническим, качественным характеристикам товара, входящего в объект закупки (показатели, в соответствии с которыми будет устанавливаться соответствие) |
| Показатель (наименование комплектующего, технического параметра и т.п.) | Описание, значение |
|  | **Ворота Мини с щитом С.02-002**  | Высота от уровня земли (мм) | 2415 |
| Длина (мм) | 2000 |
| Ширина (мм) | 735 |
| **Описание** |
| **Боковина ворот** |
| Труба металлическаясечение, ммТолщина стенки, мм | 60х602 |
| Труба металлическаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 33,53 |
| Труба металлическаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 26,82,5 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 3 |
| **Перекладина** |
| Размер, ммдлина | 2000 |
| Труба металлическаясечение, ммТолщина стенки, мм | 60х602 |
| Труба металлическаясечение, ммТолщина стенки, мм | 40х401,5 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 и 3 |
| **Перекладина жесткости**  |
| Размер, ммдлина | 1920 |
| Труба металлическаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 33,53,2 |
| **Щит баскетбольный** |
| Размер, ммдлинаширина | 875650 |
| Фанера марки ФСФ влагостойкая сорт не ниже 2/2 (шлифованная с 2х сторон). | наличие |
| Толщина, мм | 15 |
| **Кольцо баскетбольное**  |
| Труба металлическаяДиаметр, ммТолщина стенки, мм | 21,32,5 |
| Лист металлическийТолщина, мм | 2 |
| **Конструктивные особенности** |
| Все метизы оцинкованы. | наличие |
| Ворота для мини футбола представляют собой разборную конструкцию, что облегчает транспортировку и монтаж. | Наличие |
| Все сварные швы и острые металлические кромки скруглены по радиусу не менее 3мм. | наличие |
| **Комплектация** |
| Боковина ворот, шт. | 2 |
| Верхняя перекладина, шт. | 1 |
| Перекладина жесткости, шт. | 1 |
| Щит баскетбольный, шт. | 1 |
| Кольцо баскетбольное, шт. | 1 |
| **Окраска** |
| Металлические элементы | Для покрытия изделий из стали используется экологически чистое, обладающее хорошей устойчивостью к старению в атмосферных условиях, стабильностью цвета антикоррозийное, выдерживающее широкий диапазон температур порошковое окрашивание. |