
|  |  |
| --- | --- |
| C:\Users\Asus\AppData\Local\Temp\АМД логотип CD X3 вектор1-1.png | **ООО Производственно-коммерческая фирма «АМД»**  **ООО** **ПКФ «АМД»**  **Юридический адрес:**634021, Россия, Томская обл., г. Томск, проспект Фрунзе 240 а, стр. 6  **ИНН** 7014055203, **КПП** 701701001, **ОГРН**  1117014001026,  **Р/с** 40702810934000793101  **Сибирский филиал ПАО «Промсвязьбанк» г. Новосибирск**  **К/с** 30101810500000000816 **БИК** 045004816  **Тел./Факс:** (3822) 21-17-69**E-mail** [pkfamd@mail.ru](mailto:pkf_amd@mail.ru) |

**ИНСТРУКЦИЯ**

**к насадке для надувания воздушных шаров с конфетти**

****

Для надувания шаров от 16 дюймов и более, снимите насадку и наденьте шар прямо на корпус. Объем контейнера рассчитан для заполнения конфетти шара диаметром до 36 дюймов

Одной рукой удерживайте шар, второй резко (!) откройте вентиль баллона, и надувайте шар. Открывать нужно резко, чтобы поток гелия распределил конфети

Поместите конфетти в контейнер в нужном объеме и прокручивая наденьте его на корпус насадки. Следите, чтобы трубка в контейнере была расположена ровно

Наденьте шар на насадку, как можно глубже. Шар предварительно обработать средством Hi-float или любым аналогом. Для надувания шара с конфетти добавляйте чуть больше обработки.

Завяжите шар.

Если необходимо встряхните шар для более равномерного распределения конфетти

Накрутите насадку на баллон с гелием.

|  |
| --- |
| **ВНИМАНИЕ! КАТЕГОРИЧЕСКИ ЗАПРЕЩАЕТСЯ ЗАТЫКАТЬ ОТВЕРСТИЕ НАСАДКИ «НАГЛУХО».** |