{"text_format":"1","workbook":"xlsx","n_sheets":3,"sheets":["Лист1","Лист2","Лист3"],"not_rendered":{"charts":0,"images":5,"macros":0,"external_links":0,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900"}

{"sheet":"Лист1","index":0,"n_rows":101,"n_cols":12,"rows_kept":101,"cut":false,"hidden":false,"merged":[[100,11,101,11],[92,6,93,9],[94,6,95,9],[96,6,97,9],[92,11,93,11],[87,6,87,9],[96,11,97,11],[98,11,99,11],[98,6,99,9],[89,4,89,11],[100,6,101,9],[92,10,93,10],[94,10,95,10],[96,10,97,10],[98,10,99,10],[100,10,101,10],[94,11,95,11],[100,4,101,5],[81,3,87,5],[81,6,81,9],[82,6,82,9],[83,6,83,9],[84,6,84,9],[85,6,85,9],[86,6,86,9],[98,4,99,5],[92,4,93,5],[94,4,95,5],[96,4,97,5],[81,0,87,1],[81,2,87,2],[75,4,76,11],[79,0,79,1],[79,3,79,4],[59,4,60,11],[63,0,63,1],[63,3,63,4],[63,6,63,8],[65,0,68,1],[65,5,65,9],[66,5,66,9],[65,10,68,10],[65,2,68,2],[65,3,68,4],[81,10,87,10],[81,11,87,11],[65,11,68,11],[67,5,67,9],[68,5,68,9],[79,6,79,8],[8,4,9,11],[2,1,2,10],[12,0,12,1],[16,5,16,9],[14,10,17,10],[14,11,17,11],[19,2,22,2],[19,3,22,4],[19,10,22,10],[12,3,12,4],[12,6,12,8],[14,5,14,9],[20,5,20,9],[21,5,21,9],[22,5,22,9],[19,5,19,9],[14,0,17,1],[14,2,17,2],[14,3,17,4],[15,5,15,9],[17,5,17,9],[19,0,22,1],[38,0,38,1],[38,3,38,4],[38,6,38,8],[19,11,22,11],[24,0,27,1],[24,2,27,2],[24,3,27,4],[24,10,27,10],[24,11,27,11],[40,11,43,11],[40,5,40,9],[41,5,41,9],[42,5,42,9],[43,5,43,9],[40,0,43,1],[40,2,43,2],[40,3,43,4],[24,5,24,9],[25,5,25,9],[26,5,26,9],[27,5,27,9],[40,10,43,10],[34,4,35,11],[45,0,48,1],[45,2,48,2],[45,3,48,4],[45,5,45,9],[46,5,46,9],[47,5,47,9],[48,5,48,9],[50,0,53,1],[50,2,53,2],[50,10,53,10],[50,11,53,11],[50,3,53,4],[50,5,50,9],[51,5,51,9],[52,5,52,9],[45,10,48,10],[45,11,48,11],[53,5,53,9]]}
[]
[]
[null,"Прайс-лист системы автоматики AN-Motors"]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Электромеханические приводы серии ASG для гаражных ворот площадью до 16 кв.м"]
[]
[]
[]
["Наименование",null,null,"Основные характеристики",null,null,"Состав базового комплекта",null,null,null,"Ед. изм.","Цена с НДС, EUR"]
[]
["ASG600/3KIT",null,"до 8.4 кв.м","24В, тяговое усилие 600Н, высота ворот до 2,4 м.",null,"- Электропривод со встроенным блоком управления;",null,null,null,null,"Комплект",170.625]
[null,null,null,null,null,"- Встроеггый радиоприемник;"]
[null,null,null,null,null,"- 4-х канальный пульт (2шт.);"]
[null,null,null,null,null,"- Рейка с цепью (3,2м)."]
[]
["ASG1000/3KIT",null,"до 12 кв.м","24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 2,4 м.",null,"- Электропривод со встроенным блоком управления;",null,null,null,null,"Комплект",186.745]
[null,null,null,null,null,"- Встроеггый радиоприемник;"]
[null,null,null,null,null,"- 4-х канальный пульт (2шт.);"]
[null,null,null,null,null,"- Рейка с цепью (3,2м)."]
[]
["ASG1000/4KIT",null,"до 16 кв.м","24В, тяговое усилие 1000Н, высота ворот до 3,4 м.",null,"- Электропривод со встроенным блоком управления;",null,null,null,null,"Комплект",210.58700000000002]
[null,null,null,null,null,"- Встроеггый радиоприемник;"]
[null,null,null,null,null,"- 4-х канальный пульт (2шт.);"]
[null,null,null,null,null,"- Рейка с цепью (4,2м)."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Электромеханические приводы серии ASL для откатных ворот весом до 2000 кг"]
[]
[]
[]
["Наименование",null,null,"Основные характеристики",null,null,"Состав базового комплекта",null,null,null,"Ед. изм.","Цена с НДС, EUR"]
[]
["ASL500KIT",null,"до 500 кг","230В,             макс. тяговое усилие 500Н",null,"- Электропривод со встроенным блоком управления;",null,null,null,null,"Комплект",258.33600000000001]
[null,null,null,null,null,"- Встроеггый радиоприемник;"]
[null,null,null,null,null,"- 4-х канальный пульт (2шт.);"]
[null,null,null,null,null,"- Монтажный комплект."]
[]
["ASL1000KIT",null,"до 1000 кг","230В,             макс. тяговое усилие 700Н",null,"- Электропривод со встроенным блоком управления;",null,null,null,null,"Комплект",303.64100000000002]
[null,null,null,null,null,"- Встроеггый радиоприемник;"]
[null,null,null,null,null,"- 4-х канальный пульт (2шт.);"]
[null,null,null,null,null,"- Монтажный комплект."]
[]
["ASL2000KIT",null,"до 2000 кг","230В,             макс. тяговое усилие 1100Н",null,"- Электропривод со встроенным блоком управления;",null,null,null,null,"Комплект",367.12]
[null,null,null,null,null,"- Встроеггый радиоприемник;"]
[null,null,null,null,null,"- 4-х канальный пульт (2шт.);"]
[null,null,null,null,null,"- Монтажный комплект."]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Электропривод для промышленных секционных ворот"]
[]
[]
[]
["Наименование",null,null,"Основные характеристики",null,null,"Состав базового комплекта",null,null,null,"Ед. изм.","Цена с НДС, EUR"]
[]
["ASI50KIT",null,"до 18 кв.м","230В, номинальный крутящий момент 50Nm",null,"- Электропривод;",null,null,null,null,"Комплект",431.27500000000003]
[null,null,null,null,null,"- Внешний блок управления с радиоприемником;"]
[]
[null,null,null,null,null,"- Монтажный комплект."]
[]
[]
[]
[]
[]
[]
[null,null,null,null,"Электомеханический шлагбаум серии ASB6000 для регулирования проезда до 6м"]
[]
[]
[]
["Наименование",null,null,"Основные характеристики",null,null,"Состав базового комплекта",null,null,null,"Ед. изм.","Цена с НДС, EUR"]
[]
["ASB6000",null,"до 6 м","Крутящий момент 200Hm, макс. время закрытия/открытия (90гр.) - 6 сек, интенсивность - 70%",null,null,"- Тумба шлагбаума ASB6000 со встроенным блоком управления и радиоприёмником;",null,null,null,"Комплект",737.07400000000007]
[null,null,null,null,null,null,"- 4-х канальный пульт дистационного управления (2шт.);"]
[null,null,null,null,null,null,"- Рейка RBN7 (6,3м);"]
[null,null,null,null,null,null,"- Демпфер FRK99 (6,3 м);"]
[null,null,null,null,null,null,"- Заглушка для стрелы RBN91 (2шт.);"]
[null,null,null,null,null,null,"- Опора станционарная WA11C;"]
[null,null,null,null,null,null,"- Комплект наклеек для рейки AST (24шт.)."]
[]
[null,null,null,null,"Аксессуары для приводов и шлагбаумов"]
[]
[]
[null,null,null,null,"1.   AT-4",null,"4-х канальный пульт дистанционного управления",null,null,null,"шт.",15.391999999999999]
[]
[null,null,null,null,"2.   AR-1",null,"Универсальный 1-канальный приемник",null,null,null,"шт.",25.922000000000004]
[]
[null,null,null,null,"3.   DIP",null,"Радиокодовая беспроводная цифровая клавиатура",null,null,null,"шт.",43.107999999999997]
[]
[null,null,null,null,"4.   APHOTO",null,"Фотоэлементы",null,null,null,"шт.",24.323]
[]
[null,null,null,null,"5.   PULSAR",null,"Сигнальная лампа",null,null,null,"шт.",23.152999999999999]

{"sheet":"Лист2","index":1,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}

{"sheet":"Лист3","index":2,"n_rows":0,"n_cols":0,"rows_kept":0,"cut":false,"hidden":false,"merged":[]}